   高州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第四季度）
	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	高州市金沙湾1号小区
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	


——
	


——

	2
	高州市鉴江花园一楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	3
	高州市委饭堂
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	

[bookmark: _GoBack]
2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	4
	高州市社会福利院
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	5
	高州市粤海水务有限公司集资楼一楼（光明路）
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	6
	高州市质监局（东门）
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	7
	高州市环保局一楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	

2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	8
	高州市中医院一楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	9
	高州市桂圆路疾控中心四楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	10
	高州市石鼓镇税务分局一楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	


2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	11
	茂名市第三人民医院一楼
	高州市粤海水务有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	12
	高州市荷塘镇大平邱承武家
	高州市荷塘镇大平饮水工程
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.09
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	13
	高州市金山街道办公室
	高州市金山自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.26
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	14
	高州市荷花镇潘龙卫生站
	高州市荷花镇自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.01
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	15
	高州市南塘镇福满堂家具城二楼
	高州市南塘镇南胜水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.09
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	16
	高州市泗水镇客运站
	高州市泗水镇饮水工程
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.26
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	17
	高州市根子镇自来水有限公司办公室
	高州市根子镇自来水有限公司
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.16
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	18
	高州市沙田镇沙田圩朱益友家
	高州市金银河水厂沙田供水点
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.13
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	19
	高州市镇江镇金银河水厂办公室
	高州市金银河水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.13
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	20
	高州市新垌 镇安山圩佳味饭店
	高州市新垌镇袁汉平自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.03
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	21
	高州市云潭镇政府饭堂
	高州市云潭镇鸿业自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.03
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	22
	高州市分界镇政府二楼
	高州市分界镇自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.26
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	23
	高州市曹江镇帅堂村委会办公室
	高州市曹江镇帅堂村委会
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.03
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	24
	高州市长坡镇玉湖路幸福大排档
	高州市长坡水库自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.03
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	25
	高州市石板镇塘基头开发区
	高州市石板镇自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.02
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	26
	高州市大井镇水厂办公室
	高州市大井镇自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.02
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	27
	高州市平山镇泮水塘夏子信家
	高州市平山镇泮水塘饮水工程
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.30
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	28
	高州市深镇镇政府饭堂
	高州市深镇镇政府水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.27
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	29
	高州市马贵镇政府
	高州市马贵镇政府水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.10
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	30
	高州市大坡镇大坡圩吴伟家
	高州市大坡镇政府水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.28
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	31
	高州市东岸镇水厂办公室
	高州市东岸镇自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.11.30
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	32
	高州市谢鸡镇谢鸡市场
	高州市谢鸡镇建颖自来水经营部（谢鸡村饮水工程）
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.26
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	33
	高州市潭头镇政府饭堂
	高州市潭头镇马头岭饮水工程
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.12.02
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——

	34
	高州市古丁镇农业技术推广站
	高州市古丁镇长源自来水厂
	高州市疾病预防控制中心
	高州市疾病预防控制中心
	2020.10.10
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	——
	——


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

