
































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2:

2022年粮食烘干设施建设项目项目申报书

项目名称：                                     
项目申报单位：                                 
建设期限：                                     
项目负责人：                                   
联系电话：                                     

联系邮箱：                                     
项目申报日期：                                 
广东省农业农村厅印制

202x年  月
项目申报表之1申报主体基本情况表
	项目名称
	

	项目属性
	新建□
扩建□
续建□

	项目负责人／联系方式
	

	项目单位
	名
称
	

	
	地
址
	

	
	法人代表／联系方式
	

	项目建设具体地点
	（到镇村）
经度：

维度：

	项目总投资（万元）
	

	其中：财政资金（万元）
	

	日烘干能力（吨）
	



项目申报表之2项目概况表
	申报单位
	
	备注

	县区稻谷年产量
	万吨／年
	

	
	项目
	单位
	
	证明材料名称
	

	烘干能力情况
	现有烘干能力
	吨／天
	
	照片
	

	
	申请建设烘干中心规模
	吨／天
	
	/
	

	
	本次新增烘干面积
	亩／年
	
	/
	

	
	本次新增年烘干量
	吨／年
	
	/
	

	现有种植面积情况
	自有种植面积
	亩
	
	
	

	
	流转种植面积
	亩
	
	
	

	
	合作社签约面积
	亩
	
	
	

	
	辐射面积
	亩
	
	
	

	
	合计
	亩
	
	
	

	计划新增种植面积情况
	自有种植面积
	亩
	
	
	

	
	流转种植面积
	亩
	
	
	

	
	签约面积
	亩
	
	
	

	
	辐射面积
	亩
	
	
	

	
	合计
	亩
	
	
	

	烘干中心用地情况
	本次需要用地面积
	㎡
	
	表3
	

	
	现有可用厂房面积
	㎡
	
	照片＋图纸
	

	
	现有可用建设面积
	㎡
	
	
	

	
	可申请建设面积
	㎡
	
	
	

	烘干中心用电情况
	本次需求的配电功率
	kW
	
	表3
	

	
	本次需求的配电容量
	kVA
	
	表3
	

	
	现有可用的配电容量
	kVA
	
	
	

	
	可申请的配电容量
	kVA
	
	
	

	项目测算
	投资总额
	万元
	
	表3
	

	
	申请财政额度
	万元
	
	
	

	
	承诺自筹额度
	万元
	
	
	

	
	自筹资金比例
	%
	
	
	

	
	自筹资金到位时间
	年-月
	年月
	
	

	
	配套设施承诺函
	
	
	
	作为验收依据

	
	烘干中心完成日期
	年-月
	年月
	/
	

	
	
	
	
	
	

	其它补充说明：



项目申报表之3 烘干中心投资概况表
	申报单位
	

	干燥机
	项目
干燥机1
	单位
台
	产能
吨／天
	功率
(kW)
	单价
（万元）
	数量
	总产能
（吨／天）
	金额
	合计功率
(kW)

	
	
	
	
	
	
	
	
	（万元）
	

	
	干燥机2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	干燥机3
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	监测系统
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	辅助设施
	项目
	单位
	产能（容量）（吨／小时、吨）
	功率
(kW)
	单价
（万元）
	数量
	总产能（容量）（吨／小时、吨）
	金额
（万元）
	合计功率
(kW)

	
	集中进出
粮系统
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	除尘装置
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	湿谷仓
	个
	
	0
	
	
	
	
	

	
	干谷仓
	个
	
	0
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	用地情况
	项目
	面积（㎡）
	单价
（万元）
	
	
	
	
	金额
（万元）
	

	
	干燥机占地
	144
	0.1
	/
	/
	/
	/
	14.4
	/

	
	除尘间占地
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	清理区
	144
	0.1
	/
	/
	/
	/
	14.4
	/

	
	湿谷缓存区
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	干谷暂存区
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	合计
	612
	
	
	
	
	
	45
	

	配电情况
	项目
	容量
(kVA)
	单价
（万元）
	
	
	
	
	金额
（万元）
	

	
	变压器
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	配电（电线）
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.30吨（含）以上的烘干中心，本表建设内容为必选项，且作为验收依据。30吨（不含）以下的干燥机栏建设内容为必选项；可移动式烘干点此表不用填。
2．湿谷仓容量应为日烘干能力的1.5倍或以上，干谷仓容量应为日烘干能力的1倍或以上。上述是每10吨用地情况参考值，各主体需根据实际情况调整。
申报主体的其它补充说明：



佐证材料清单
1．营业执照扫描件
2.2021年财务报告（表）
3．项目用地证明
4．项目用地现状图
5．项目用地供电配套情况
6．土地流转合同
7．收购合作协议
8．企业资质荣誉
9．实施单位基础信息表
10．项目自筹资金（烘干中心建设内容）承诺函
11．带动农户情况证明
12．其他证明材料
13．基地现状图片
注：30吨（含）及以上烘干中心的1至5项材料必须提供。
项目实施主体烘干服务承诺书
本企业享受政府扶持政策，自愿承担台风、暴雨等极端天气影响下的水稻机械化烘干作业应急服务，为我省粮食安全提供保障。特作如下承诺：
一、保证在台风、暴雨等极端天气之时，在区域内烘干能力不足时，自愿服从政府部门的调配，承担应急机械化烘干任务。
二、夏收期间，将田间收获的稻谷烘干至14％的收费价格不超过280元／t；稻谷预烘干与复烘时，稻谷含水率每降低1％的最高收费价格不超过20元／t。
三、严格遵守生产安全规则和行业道德准则，强化惠农担当，尽力为广大农户排忧纾困，不趁机涨价、不无故拒烘。
如不践行以上承诺，自愿接受相关处罚。特此承诺！
承诺人（签字）：
承担企业（盖章）：
年  
月   日
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